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Приложение 2

Техническое задание ТЗ №617 от 05.02.2026
на приобретение баллонов для поверочной смеси
для рудника 4РУ в 2026 году

1. Назначение: для хранения и перевозки сжатых газов (стандартных образцов
состава газовых смесей - поверочных газовых смесей).
2. Требования к изготовлению: баллоны должны быть изготовлены из
бесшовных труб в соответствии с ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и
среднего объема для газов на Рр≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические
условия».
3. Материал корпуса: углеродистая или легированная сталь.
4. Объем баллонов: 12 л (предельное отклонение: +10% для баллонов обычной
точности, +5% для баллонов повышенной точности).
5. Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см2).
6. Диаметр цилиндрической части: 140 мм (предельное отклонение в
соответствии с ГОСТ 949-73 не нормируется).
7. Толщина стенки баллона, не менее:
− из углеродистой стали – 4,4 мм;
− из легированной стали – 3,1 мм.
8. Требования к вентилю:
− наличие – обязательно;
− материал корпуса вентиля – латунь;
− присоединительная резьба бокового (выходного) штуцера под
редуктор – G3/4 (по ГОСТ 6357-81);
− направление резьбы бокового штуцера вентиля – правое;
− вентиль должен быть снабжен заглушкой, плотно навертывающейся
на боковой штуцер.
9. Цвет окраски: серый.
10. Наличие надписей и полос: ПГС.
11. Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца.
12. Предполагаемый срок поставки: 2026 год;
13. Количество: 2 штуки.
14. Другие специальные требования:
- баллоны должны соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» (далее ТР ТС 032/2013);
- год выпуска баллонов – не ранее 2026 года;
- расчетный срок службы баллонов с даты изготовления (производства) –
не менее 20 лет;
- температурный диапазон при эксплуатации – от -50° С до +60° С.
15. Требование к наличию документации и маркировке:
- паспорт (требование п.16 ТР ТС 032/2013);
- на верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и
отчетливо видны следующие данные:
- сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с ТР ТС
032/2013;
- сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона:
- дата проведения;
- клеймо организации, проводившей техническое освидетельствование;
- разрешенное давление;
- масса пустого баллона.
- документ (сертификат или декларация), подтверждающий соответствие
требованиям ТР ТС 032/2013;
- вся документация должна быть на белорусском или русском языках.
16.Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в
последовательности, изложенной в техническом задании.
17. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания и подтвержденные
ссылками на разделы технической документации;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в
нем ошибки или неточности.
 

