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ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на закупку машин шахтных 

	1.  Сведения о закупающей организации (заказчике)

	Полное наименование
	Открытое акционерное общество «Беларуськалий»

	Юридический адрес
	Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл.,       ул. Коржа, 5

	Подразделение, ответственное
за проведение процедуры, телефон
	Отдел общезаводского оборудования управления МТО 
ОАО «Беларуськалий», тел.: +375(174) 29-87-11, 89-85

	Адрес эл. почты
	mto@kali.by

	2.  Сведения о предмете закупки

	№ лота
	Наименование предмета закупки (или аналог)
	Требования
к предмету закупки
	Кол-во, шт
	Код ОКРБ 007-2012

	1
	Машина для перевозки людей шахтная или аналог
	В соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1)
	12
	28.92.27

	2
	Машина шахтная для перевозки людей и грузов или аналог
	В соответствии с требованиями технического задания (Приложение 2)
	4
	28.92.27

	3
	Машина пожарная шахтная или аналог
	В соответствии с требованиями технического задания (Приложение 3)
	3
	28.92.27

	4
	Машина медицинской помощи шахтная или аналог
	В соответствии с требованиями технического задания (Приложение 4)
	1
	28.92.27

	5
	Машина для перевозки оперативного персонала или аналог
	В соответствии с требованиями технического задания (Приложение 5)
	6
	28.92.27

	Заказчик, при наличии необходимости, в ходе проведения процедуры закупки имеет право:
- увеличить или уменьшить количество (объем) закупки не более чем на 100 процентов;
- увеличить более чем на 100 процентов количество (объем) закупки при наличии письменного согласования такого увеличения с генеральным директором ОАО «Беларуськалий», либо с заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению - начальником управления МТО, если увеличение более чем на 100% составляет 500 и менее базовых величин.

	Условия оплаты
	отсрочка платежа предпочтительно в течение 45 календарных дней с момента поставки на склад ОАО «Беларуськалий» 

	Требуемый срок поставки
	2-3 квартал 2027 года

	Место поставки
	Склад покупателя

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства ОАО «Беларуськалий»

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	50 000 базовых величин

	Источник финансирования закупки:
	За счет собственных средств

	Наименование валюты предложения
	Для нерезидентов Республики Беларусь - согласно законодательству, действующему в стране участника; для резидентов Республики Беларусь - белорусские рубли.

	Наименование валюты для оценки предложения
	Для сравнения цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 к/дней на условиях расчетов простым банковским переводом по ставке доходности 10% годовых. Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.



3. Требования к участникам процедуры закупки
3.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям настоящей документации.
3.2. К участникам процедуры закупки устанавливаются следующие требования:
· физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 -
243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
· отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
· юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
· физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
· юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
3.3. Участником не может быть организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
· находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за исключением находящейся в процедуре санации;
· представившая недостоверную информацию о себе;
· не представившая либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки;
· не соответствующая требованиям заказчика к данным участников;
- включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли в установленном им порядке.
3.4.  К участию в процедуре допускаются претенденты:
· не имеющие претензий по поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров) и подтвердившие все нижеперечисленные требования:
· финансовую и экономическую состоятельность;
· технические возможности.
Соответствие требованиям п.3.2-3.4 подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным руководителем участника.
3.5. Оценка данных участников осуществляется отдельно от оценки предложений.
Закупающая организация (заказчик) может оценивать данные участников на любом этапе после истечения срока представления предложений, а также вправе потребовать от участника, выбранного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подтвердить свои данные. Подтверждение данных должно быть осуществлено участником до заключения договора путем предоставления соответствующих документов или сведений, запрошенных заказчиком.
Участник, не соответствующий требованиям, отказавшийся подтвердить или не
подтвердивший свои данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его ценовое предложение отклоняется.
Участники, подтвердившие свою финансовую и экономическую состоятельность, технические возможности и предоставившие сведения по п.3.2-3.4 и документы, указанные в разделе 5, допускаются к оценке ценовых предложений.

4. Общая информация по порядку подготовки и подачи ценовых предложений
Запрос ценовых предложений проводится в два этапа.
Первый этап - запрос у участников ценовых предложений, касающихся технических, качественных или иных характеристик закупаемых товаров, за исключением цены.
Определяются участники, предложения которых соответствуют заявленным техническим требованиям закупающей организации. Проведение переговоров между закупающей организацией и участником в отношении поданного ими ценового предложения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.
Срок действия ценового предложения - не менее 60 календарных дней.
Конверт (электронный документ) с ценовым предложением, поданный после истечения окончательного срока представления, не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его участнику.
Второй этап - запрос коммерческой части ценовых предложений у участников, прошедших его первый этап. Проведение переговоров по снижению цены и подведение итогов.
Ценовое предложение, корреспонденция и документация, которой обмениваются участники и заказчик должны быть подготовлены и представлены на русском языке. При наличии документов на ином языке, участник должен предоставить заверенный перевод. В предложениях участников не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста, или стертые (зачеркнутые, замазанные) участки текста будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица (лиц), подписавшего ценовое предложение.
Допускается подача только одного или нескольких альтернативных ценовых предложений.
Участник процедуры вправе подать предложение на часть объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота).
Участник вправе изменить или отозвать свое ценовое предложение до истечения окончательного срока его представления. Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения окончательного срока представления ценового предложения.
После истечения окончательного срока представления предложений не допускается внесение изменений по существу предложения, за исключением случаев изменения количества (объема) закупаемых товаров (работ, услуг), а также снижения цены предложения и изменения иных условий ценовых предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращение сроков поставки, улучшение условий оплаты, увеличение гарантийных сроков и т.д.) в ходе переговоров о снижении цен предложений и переговоров о снижении цены предложения выбранного поставщика (если такие переговоры проводились).
Участник вправе обратиться к заказчику с запросом о разъяснении документов по запросу ценовых предложений, но не позднее чем за три календарных дня до истечения окончательного срока представления ценовых предложений.
Закупающая организация не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока представления предложений обязана ответить на запрос о разъяснении документов по запросу ценовых предложений, а также уведомить остальных участников о содержании запроса и ответа на него (без указания участника, его направившего), за исключением случая, когда закупающая организация проводит встречу с участниками для разъяснения документов по запросу ценовых предложений.
Закупающая организация в случае проведения встречи с участниками для разъяснения документов по запросу ценовых предложений составляет по ее результатам протокол с указанием вопросов и ответов на них. Копии такого протокола в течение двух рабочих дней со дня проведения встречи направляются всем участникам для учета разъяснений при подготовке ценовых предложений.
Закупающая организация вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника (нескольких участников) изменить документацию по запросу ценовых предложений путем утверждения дополнений к ним до истечения окончательного срока представления ценовых предложений.
Дополнения являются обязательными для всех участников и доводятся до их сведения в течение двух рабочих дней со дня их утверждения путем размещения в открытом доступе на электронной торговой площадке и направления дополнений участникам, которым документация предоставлена до её изменения.

5. Порядок проведения первого этапа запроса ценовых предложений
5.1. Ценовое предложение участника может быть оформлено на бумажном носителе или в форме электронного документа. На бумажном носителе предложение участника должно быть представлено в запечатанном конверте с пометкой «Ценовое предложение на поставку машин шахтных» по адресу: 223710 г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО).
В случае поступления ценового предложения в форме электронного документа закупающая организация в течение одного рабочего дня со дня получения предложения направляет участнику, подавшему такое предложение, подтверждение о его получении.
По требованию участника, подавшего ценовое предложение, закупающая организация выдает расписку в получении ценового предложения с указанием даты и времени его получения.
Окончательный срок представления ценового предложения (техническая часть) -
15.10.2026, 14 час. 00 мин.
Конверт (электронный документ) с ценовым предложением, поданный после истечения окончательного срока представления, не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его участнику.
5.2. Заседание комиссии, на котором будут вскрыты конверты с ценовыми предложениями участников состоится 15.10.2026, 14 час. 00 мин. (г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 315а).
5.3. Ценовое предложение должно содержать:
1. Заявление участника на участие в запросе ценовых предложений, в котором указываются:
· полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилию, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;
· документы и информацию, указанные в разделе 3 документации по запросу ценовых предложений, за исключением цены предложения и документов, содержащих экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов), рентабельности, наценки (надбавки);
-  согласие участника выполнить обязательные условия договора, указанные в запросе ценовых предложений.
2. Заявление участника о том, что он:
· не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства;
· не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является;
· заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеням (для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь) по состоянию на 01.09.2026;
· заверенная копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности претендента по состоянию на 01.09.2026.
3. Участников, являющиеся производителями предоставляют:
· заверенные участником копии документов, подтверждающих, что участник является производителем предлагаемого товара (сертификаты, ТУ, иное).
4. Участники, не являющихся производителями:
· документы (при наличии), подтверждающие, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в одной из следующих форм:
· заверенная участником копия договора (соглашения) с производителем;
· заверенные участником копии договора (соглашения) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители или их устав;
· заверенная участником копия договора (соглашения) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель;
· заверенные участником копии документов, выданных производителю, подтверждающих, что предлагаемый на процедуру закупки товар производится данным производителем (сертификаты, ТУ, иное).
5. Для юридических лиц - резидентов Республики Беларусь - заверенную участником копию свидетельства о государственной регистрации.
Для юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь - выписку из торгового реестра страны происхождения или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения. Указанные документы должны быть с заверенным участником переводом на русский язык.
6. Техническую часть ценового предложения, которая должна содержать: Техническое предложение, которое должно содержать:
· № лота, полное наименование предлагаемого товара, комплектность;
· наименование завода-изготовителя;
· количество;
- гарантийные обязательства;
- все документы, указанные в технических заданиях (Приложение 1-5).
5.4. Ценовое предложение отклоняется если:
· участник или его предложение не соответствует требованиям к предмету закупки;
· предложение участника содержит экономически невыгодные для закупающей организации условия;
· участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении;
· участник,	представивший	предложение,	не	соответствует	требованиям к участникам, в том числе установленным в разделе 3 настоящей документации;
· участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;
· участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом проведенных процедур снижений, предусмотренных процедурой закупки.
5.5. Заказчик уведомляет участников об отклонении ценовых предложений в течение трех рабочих дней после принятия решения с указанием причины отклонения.
К	дальнейшему	участию	во	втором	этапе	запроса	ценовых	предложений допускаются только те предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов.
Участник, прошедший первый этап запроса ценовых предложений, вправе отказаться от участия во втором этапе и не представлять коммерческую часть ценового предложения.
Комиссия в течение трех рабочих дней уведомляет участников о результатах рассмотрения поступивших ценовых предложений на предмет их соответствия требованиям запроса ценовых предложений и приглашает к участию во втором этапе запроса ценовых предложений участников, прошедших его первый этап.

6. Порядок проведения второго этапа запроса ценовых предложений
6.1. Участники, приглашенные к участию во втором этапе, предоставляют коммерческую часть своих ценовых предложений с указанием цены в срок, указанный в приглашении. Срок подготовки и предоставления коммерческой части ценового предложений определяется комиссией по итогам первого этапа и сообщается участникам в приглашениях к участию во втором этапе запроса ценовых предложений.
Коммерческая часть ценового предложения должна быть представлена в запечатанном конверте или в формате электронного документа с пометкой «Коммерческая часть ценового предложения на поставку машин шахтных» по адресу: 223710, г. Солигорск, Минская обл.,         ул. Коржа, 5,4-х этажный корпус, каб.304 (приемная УМТО) либо по электронной почте mto@kali.by.
Цена (без учета НДС) с учетом стоимости тары определяется участником с указанием условий поставки (по ИНКОТЕРМС-2020), а также с указанием на то, включены ли в цену кроме стоимости самих продуктов расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, СТ-1 и других обязательных платежей.
6.2. Коммерческая часть должна содержать:
· № лота, полное наименования товара, цену предложения с указанием условий поставки без учета НДС (по ИНКОТЕРМС- 2020), а также с указанием на то, включены ли в цену расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, СТ-1 и других обязательных платежей.);
· валюту платежа;
· условия оплаты (по факту поставки на склад Покупателя, предпочтительно в течение 45 календарных дней);
· условия поставки (предпочтительно - DAP, г. Солигорск);
· сроки поставки (количество дней с даты подписания договора обеими сторонами);
· гарантийный срок;
· срок действия ценового предложения (не менее 60 дней);
экономический	расчёт	уровня	отпускных	цен	(тарифов) / уровень	плановой рентабельности.
6.3. После вскрытия конвертов с коммерческой частью ценовых предложений комиссия:
- направляет участникам запроса ценовых предложений, представившим коммерческую часть ценовых предложений, уведомление о проведении переговоров о снижении цен поступивших предложений, содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, которым предложена эта цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров;
· проводит переговоры в течение срока действия коммерческих предложений в период между их рассмотрением и оценкой. В ходе переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращать сроки поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные сроки и т.д.). Участники сообщают о снижении цен своих коммерческих предложений (улучшении для заказчика иных условий) посредством направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки (почта, телеграф, телетайп, электронный документ, факсимильная связь и другие);
- оформляет по результатам переговоров протокол заседания комиссии, подписываемый членами комиссии;
· использует данные о ценах коммерческих предложений (иных условиях), указанных в протоколе переговоров, для оценки ценовых предложений.
6.4. Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего предложения:
· наименьшая цена - 100%.
6.5. Оценка предложений осуществляется при:
· наличии одного или нескольких альтернативных ценовых предложений;
· соответствии предложений требованиям запроса ценовых предложений.
6.6. В случае, если в нескольких ценовых предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более ценовым предложениям в результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место):
- при возможном разделении предмета закупки его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми участниками, ценовым предложениям которых присвоен порядковый номер 1 (первое место);
- при отсутствии возможности разделить предмет закупки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выбирается тот участник, ценовое предложение производителя либо (при победе нескольких производителей или отсутствии производителей среди победителей) предложение которого поступило ранее других ценовых предложений, которым присвоен порядковый номер 1 (первое место).
6.7. При рассмотрении предложений комиссия отклоняет предложения участников процедуры закупки, не являющихся производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре закупки участвует не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения таких участников не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).
6.8. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры закупки, в том числе в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. При этом в случае, если единственный участник процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), комиссия вправе признать такого участника участником-победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).
6.9. Запрос ценовых предложений в целом либо в отношении частей объема (количества) предмета закупки или его отдельных частей (лотов) признается несостоявшимся в случаях, если:
1)поступило менее двух предложений на участие в запросе ценовых предложений;
2)поступило менее двух предложений на участие в запросе ценовых предложений, в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота) и комиссия по закупкам (ответственный исполнитель) не воспользовалась правом признания победителем единственного участника, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), согласно п 6.8.;
3)в результате отклонения предложений их осталось менее двух;
4)отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически невыгодные для закупающей организации (заказчика) условия;
5)участник-победитель процедуры закупки, уклонился от заключения договора на закупку.
6.10. Итоги процедуры запроса ценовых предложений должны быть подведены, как правило, в течение 60 рабочих дней со дня поступления технической части ценовых предложений.
После принятия решения о выборе поставщика либо завершения процедуры запроса ценовых предложений с иным результатом закупающая организация не позднее дня, следующего за днем принятия решения о выборе поставщика, уведомляет об этом всех участников.

7. Подготовка и подписание договора на поставку предмета закупки
7.1. Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, но не позднее чем в пятидневный срок со дня направления договора выбранному поставщику, на условиях его ценового предложения и запроса ценовых предложений.
7.2. В случае непредставления в указанные сроки закупающей организации подписанного договора выбранный поставщик признается не подписавшим договор.
7.3. В случае если выбранный поставщик не подписал договор на закупку либо установлены обстоятельства, указанные в п.3.3., комиссия, принявшая решение о выборе поставщика вправе:
· выбрать поставщиком участника, ценовое предложение которого заняло второе место в запросе ценовых предложений.

8. Обязательные условия договора
1. Цена на товар - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника. Цена на товар не подлежит изменению в сторону увеличения.
2. Для резидентов Республики Беларусь: цена на товар должна быть сформирована Поставщиком согласно действующему законодательству Республики Беларусь и учетной политике предприятия. Поставщик несёт ответственность за правильность формирования цен в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством Республики Беларусь по ценообразованию.
3. Условия, сроки поставки товара - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника.
4. Датой поставки товара считается дата поставки товара на склад Покупателя. За несвоевременную поставку товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки.
Вместе с товаром Поставщик предоставляет Покупателю:
· ТТН (CMR);
· счет фактуру / УПД (для нерезидентов Республики Беларусь);
· паспорт / сертификат качества.
В случае несвоевременного предоставления и/или предоставления неверно оформленных документов срок оплаты может быть сдвинут соразмерно сроку предоставления вышеуказанных документов. Датой предоставления недостающих (надлежаще оформленных) документов, является дата регистрации у Покупателя сопроводительного письма, с которым предоставляются документы.
5. Оплата за товар осуществляется - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника и с учетом допустимых условий оплаты, указанных в настоящем запросе. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Все комиссии и сборы банков на территории Республики Беларусь - за счет Покупателя, вне территории Республики Беларусь - за счет Поставщика. При оплате по реквизитам, указанным в договоре, Покупатель не несет ответственности за непоступление платежа на счет Поставщика.
Оплата за товар не производится в случае наличия на момент оплаты претензий к Поставщику по качеству (количеству) товара. Отсчет срока оплаты в данном случае производится от даты устранения претензии, указанной в двустороннем акте устранения претензий по качеству (количеству) товара.
6. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя.
По настоящему договору Положение о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 не применяется. Применяется порядок, установленный настоящим договором.
7. При выявлении недостачи товара, товара ненадлежащего качества или несоответствующего условиям договора при приемке, а также в течение гарантийного срока/срока годности, вызов представителя Поставщика осуществляется по электронной почте или факсимильной связи и является обязательным. Представитель должен прибыть для составления двухстороннего АКТа в 2-х дневный срок после получения вызова, не считая времени необходимого для проезда. В случае, если представитель Поставщика не прибыл к месту осмотра в установленный выше срок, соответствующий АКТ составляется Покупателем в одностороннем порядке и является основанием для замены, допоставки, а также для ведения претензионно-исковой работы.
8. Если иное не оговорено в АКТе, срок устранения недостатков, замены или допоставки недостающей продукции устанавливается в 14 календарных дней с даты утверждения АКТа, оформленного в соответствии с п.7. При несоблюдении указанного срока Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости продукции, несоответствующей условиям договора, за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Продавца от исполнения своих обязательств по договору и в связи с ним.
9. Любые расходы, связанные с допоставкой, возвратом или заменой некачественного товара при приемке товара на складе Покупателя, как на территории страны Поставщика, так и на территории страны Покупателя, а также в течение гарантийного срока, несет Поставщик. Все затраты, понесенные Покупателем, возмещаются Поставщиком в течение 30 календарных дней в валюте договора по курсу пересчета, указанному в счете Покупателя. В случае нарушения вышеуказанного срока Поставщик выплачивает штраф в размере 5% от суммы предъявленного счета.
10. Товар должен быть новом, год выпуска - не ранее 2026 года. В случае поставки товара с нарушением данного условия, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 100% стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.
11. В случае поставки товара, производства иного производителя, отличного от указанного в предложении на участие в процедуре закупки, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и (или) взыскать штраф в размере 25% стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.
12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе при нарушении срока поставки товара более чем на 30 календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
13. В случае отказа от поставки, не поставки (недопоставки), нарушения сроков поставки товара Покупатель имеет право на приобретение такого же либо аналогичного товара у другого Поставщика в количестве, необходимом для восполнения не поставленной (недопоставленной), не поставленного в срок товара. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Поставщика товара, в том числе, разницу в цене между ценой не поставленной (недопоставленной), не поставленного в срок товара и ценой взамен приобретенного товара. Указанные убытки должны быть возмещены Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
14. За отказ от поставки, не поставку (недопоставку) товара в соответствие с
договором, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости не поставленного товара.
15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора или в связи с ним, должны разрешаться в претензионном порядке.
16. Поставщик обязан оформлять электронный счет-фактуру по НДС, в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь. В случае не выставления электронного счета-фактуры по НДС на Портал в установленные сроки, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС.
17. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
18. Любой спор, разногласие или требование, возникшие из данного договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Экономическом суде Минской области. Место рассмотрения дела - г. Минск. Язык судопроизводства - русский. Применимое право - материальное право Республики Беларусь.
19. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам. Поставщик обязуется не заключать договоры открытого факторинга. В случае заключения Поставщиком договора открытого факторинга, Поставщик уплачивает штраф Покупателю в размере 25% стоимости товара.
20. Все уведомления и сообщения, отправленные Покупателем по электронной почте на e-mail: 	, признаются Сторонами официальным уведомлением для случаев, предусмотренных Договором. Датой уведомления Продавца считается·. дата отправления электронного уведомления. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.

Настоящий запрос ценовых предложений изложен на 11 страницах и имеет идентичное содержание для всех участников.
































Приложение 1

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ В РУДНИКАХ

1. Назначение и область применения машины
1.1. Назначение и область применения: машина предназначена для перевозки людей в горизонтальных и наклонных до 15° горных выработках рудников, проветриваемых за счёт общешахтной депрессии.

2. Техническая характеристика машины
2.1 Рама: жесткой конструкции, состоит из стабильных продольных балок и поперечных траверс с подпружиненной подвеской мостов, машина оснащена буксирными устройствами в передней и задней части и брызговиками за передними и задними колесами.
2.2 Двигатель: дизельный, охлаждение воздушное или водяное, мощность не более 100 кВт, оснащен блоком контроля двигателя при низком давлении масла или высокой его температуре.
2.3 Система выпуска отработавших газов: двигатель оснащен катализатором, глушителем и штуцерами для взятия проб выхлопных газов, до и после катализатора. В целях исключить попадание выхлопных газов в кабину выхлопная труба должна быть направлена в сторону правого борта машины. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выхлопных газах по объёму не более 0,08%-СО, 0,07%-NO2, дымность не более 40%.
 2.4 Система воздухоподачи двигателя: инерционно-масляный воздушный фильтр с циклоном или фильтр с металлическим сменным элементом с возможностью очистки сжатым воздухом.
2.5 Привод движения: гидростатический, состоящий из бесступенчатого регулируемого гидронасоса, гидромотора, редуктора. Привод на все четыре колеса с функцией вспомогательного тормоза, не позволяющий машине развить скорость при движении по уклону более 15 км/час при отпущенной педали газа, не используя рабочие тормоза.
2.6 Мосты: передний - приводной с рулевым управлением и планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов. Задний мост - приводной неразрезной с планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов.
2.7 Тормозная система: машина оснащена рабочим и стояночными тормозами.  Рабочий тормоз – двухконтурная система (по контуру на каждый мост) с гидроаккумуляторами и дисковыми тормозами, вращающимися в герметичной масляной ванне, расположенной в корпусе мостов.  Стояночный тормоз нормально замкнутый встроенный в мост (с пружинным включением и гидравлическим отключением).
2.8 Шины: 4 одинарные пневматические шины, несущая способность по расчету.
2.9 Рулевое управление передней оси с гидравлической поддержкой, с рулевым колесом, с возможностью управления при неработающем двигателе.
2.10 Электрооборудование: напряжение бортовой сети 24 В, выключатель массы в кабине. Светодиодные фары спереди и сзади, светодиодные многофункциональные фонари. Предусмотреть влагозащищенное исполнение электрических цепей. Влагозащита должна обеспечить возможность мойки машины водой аппаратами высокого давления. Предусмотреть влагозащитный разъем для отсоединения жгута кабелей между кабиной водителя и пассажирским салоном.
[bookmark: _Hlk203396226]2.11 Кабина водителя: кабина для водителя в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS.  Внутри кабины расположены сидения для водителя и пассажира. Приспособление для крепления самоспасателя водителя. Кабина состоит из двух частей, соединенных болтовыми соединениями с целью обеспечения возможности спуска ее в шахту в шахтной клети.
2.12 Щиток приборов: приборная панель оборудована следующими приборами: Аналоговые индикаторы – спидометр, счетчик машиночасов, индикатор уровня топлива, индикатор температуры масла. Манометры давления – контура давления питающего гидростатического привода, системы тормозов для 1 и 2 контуров. Контрольные лампы: - выключателя массы, генератора, аварийного давления в тормозной системе, аварийной температуры двигателя, загрязнения воздушного фильтра, открытия дверей кабины, включения дальнего света, включения ближнего света, включения стояночного тормоза, лампа диагностики, включение аварийной сигнализации. Включатели/выключатели – аварийной световой сигнализации, дальний свет/ближний свет/стояночный свет, стояночного тормоза, зажигания/запуска двигателя.
2.13 Пассажирский салон: конструкция в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS, с защитной крышей, 4 мягкие скамейки со спинками, установленные в одной горизонтальной плоскости, скамейки располагаются поперёк хода движения, на каждой по четыре места, общее количество пассажиров - 16 человек, должны быть упоры для ног на полу и поручни под крышей салона, кнопка подачи звукового сигнала водителю, проходы в салон с левой стороны закрываются на страховочные цепочки, имеет два проёма сзади, обеспечивающие обзор водителю при движении задним ходом, фонари, размещённые на задней стенке салона, крепятся ближе к её центру для предотвращения их повреждения при возможном соприкосновении с элементами горной выработки, при движении машины задним ходом, салон съёмный, делящийся на две части для спуска в шахтной клети.
2.14 Система пожаротушения: автономная система пожаротушения моторного отсека, включение с места водителя.
2.15 Шток рулевого цилиндра оснащён защитным пыльником.
2.16 Оборудование безопасности: система предотвращения столкновений (состоящая из монитора в кабине водителя и видеокамеры заднего вида), автоматический   акустический сигнал при движении задним ходом.
2.17 Машина должна иметь места размещения 2-х противооткатных упоров, ручного огнетушителя.
[bookmark: _Hlk203396025]2.18 Машина, в случае невозможности разборки на узлы пригодные для спуска в шахту в клети, должна быть подготовлена для спуска в шахту под клетью, иметь для этого устройства и места для строповки (внутренние габариты шахтной клети: высота – 1,8 м, длина – 4 м, ширина – 1,4 м).
2.19 Конструкция машины должна соответствовать «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей», в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.12.2023 года №67.

3. Параметры машины
3.1.   Длина, не более                                                                              5 900 мм;
3.2.   Ширина, не более                                                                          2 200 мм;
3.3.   Высота, не более                                                                            2 200 мм;
3.4.   Дорожный просвет, не менее                                                        200 мм;
3.5    Пассажировместимость, (водитель и пассажиры)                    1+17 человек;
3.5.   Предельно-допустимый уровень звукового давления в кабине водителя – не более 80 дБ.
[bookmark: _Hlk203395776]4. Комплект поставки
4.1 Машину укомплектовать баллонным ключом, домкратом, огнетушителем ёмкостью не менее 10 л, противооткатными упорами -2 шт. и запасным колесом на диске, комплектом фильтров для проведения технического обслуживания после обкатки.

5. Техническая документация
[bookmark: _Hlk203395815]5.1 С машиной в адрес покупателя поставляется следующая документация:
-сертификат соответствия машины требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования» или разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
- руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;
- каталог запасных частей машины с указанием производителя и каталожного номера;
- технический паспорт на машину с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
5.2 Техническая документация поставляется на русском языке (возможно на цифровом носителе в формате PDF).

6. Гарантийные обязательства
6.1 Продавец гарантирует безаварийную работу готового изделия (машины) в течении не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	7. Требования, предъявляемые к техническому предложению


7.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
7.2 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию в следующих случаях:
- не соответствует требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все пункты технического задания.


[bookmark: _Hlk203395694]Приложение 2


ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ
В РУДНИКАХ

1. Назначение и область применения машины
1.1. Назначение и область применения: машина предназначена для перевозки людей и грузов в горизонтальных и наклонных до 15° горных выработках рудников, проветриваемых за счёт общешахтной депрессии.

2. Техническая характеристика машины
2.1 Рама: жесткой конструкции состоит из стабильных продольных балок и поперечных траверс с подпружиненной подвеской мостов. Кузов крепится к раме машины. Машина оснащена буксирными скобами в передней и задней части и брызговиками за передними и задними колесами.
2.2 Двигатель: дизельный, охлаждение воздушное или водяное, мощность не более 100 кВт, оснащен блоком контроля двигателя при низком давлении масла или высокой его температуре. 
2.3 Система выпуска отработавших газов: двигатель оснащен катализатором, глушителем и штуцерами для взятия проб выхлопных газов, до и после катализатора. В целях исключить попадание выхлопных газов в кабину выхлопная труба должна быть направлена в сторону правого борта машины. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выхлопных газах по объёму не более 0,08%-СО, 0,07%-NO2, дымность не более 40%.
2.4 Система воздухоподачи двигателя: инерционно-масляный воздушный фильтр с циклоном или фильтр с металлическим сменным элементом с возможностью очистки сжатым воздухом.
2.5 Привод движения: гидростатический, на все четыре колеса с функцией вспомогательного тормоза, не позволяющий машине развить скорость при движении по уклону более 15 км/час при отпущенной педали газа, не используя рабочие тормоза.
2.6 Мосты: передний - приводной с рулевым управлением и планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов. Задний мост - приводной неразрезной с планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов.
2.7 Тормозная система: машина оснащена рабочим и стояночными тормозами.  Рабочий тормоз – двухконтурная система (по контуру на каждый мост) с гидроаккумуляторами и дисковыми тормозами, вращающимися в герметичной масляной ванне, расположенной в корпусе мостов.  Стояночный тормоз нормально замкнутый встроенный в мост (с пружинным включением и гидравлическим отключением).
2.8 Шины: 4 одинарные пневматические шины, несущая способность по расчету.
2.9 Рулевое управление передней оси с гидравлической поддержкой, с рулевым колесом, с возможностью управления при неработающем двигателе.
2.10 Электрооборудование: напряжение бортовой сети 24 В, выключатель массы в кабине. Светодиодные фары   спереди и сзади, светодиодные многофункциональные фонари. Предусмотреть влагозащищенное исполнение электрических цепей. Влагозащита должна обеспечить возможность мойки машины водой аппаратами высокого давления. Предусмотреть влагозащитный разъем для отсоединения жгута кабелей между кабиной водителя и пассажирским салоном.
2.11 Кабина водителя: кабина для водителя в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS.  Внутри кабины расположены сидения для водителя и пассажира. Приспособление для крепления самоспасателя водителя. Кабина состоит из двух частей, соединенных болтовыми соединениями с целью обеспечения возможности спуска ее в шахту в шахтной клети.
2.12 Щиток приборов: приборная панель оборудована следующими приборами: Аналоговые индикаторы – спидометр, счетчик машиночасов, индикатор уровня топлива, индикатор температуры масла. Манометры давления – контура давления питающего гидростатического привода, системы тормозов для 1 и 2 контуров. Контрольные лампы: - выключателя массы, генератора, аварийного давления в тормозной системе, аварийной температуры двигателя, загрязнения воздушного фильтра, открытия дверей кабины, включения дальнего света, включения ближнего света, включения стояночного тормоза, лампа диагностики, включение аварийной сигнализации.
Включатели/выключатели – аварийной световой сигнализации, дальний свет/ближний свет/стояночный свет, стояночного тормоза, зажигания/запуска двигателя.
2.13 Пассажирский салон: конструкция в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS, с защитной крышей, с мягкой скамейкой со спинкой, установленной поперёк хода движения на четыре места, должны быть упоры для ног на полу и поручни под крышей салона, проходы в салон с левой стороны закрываются на страховочную цепочку, имеет два проёма сзади, обеспечивающие обзор водителю при движении задним ходом, фонари, размещённые на задней стенке салона, крепятся ближе к её центру для предотвращения их повреждения при возможном соприкосновении с элементами горной выработки при движении машины задним ходом, салон съёмный, делящийся на две части, для  спуска в шахтной клети.
2.14 Грузовая платформа: открытая платформа с бортами высотой 300-500 мм, задний борт откидной.
2.15 Система пожаротушения: автономная система пожаротушения моторного отсека, включение с места водителя.
2.16 Шток рулевого цилиндра оснащён защитным пыльником.
2.17 Оборудование безопасности: система предотвращения столкновений (состоящая из монитора в кабине водителя и видеокамеры заднего вида), автоматический   акустический сигнал при движении задним ходом.
2.18 Машина должна иметь места размещения 2-х противооткатных упоров, ручного огнетушителя.
2.19 Машина, в случае невозможности разборки на узлы пригодные для спуска в шахту в клети, должна быть подготовлена для спуска в шахту под клетью, иметь для этого устройства и места для строповки (внутренние габариты шахтной клети: высота – 1,8 м, длина – 4 м, ширина – 1,4 м).
2.20 Конструкция машины должна соответствовать «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей», в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.12.2023 года №67.

3. Параметры машины
3.1.   Длина, не более                                                                              5 900 мм;
3.2.   Ширина, не более                                                                          2 200 мм;
3.3.   Высота, не более                                                                            2 200 мм;
3.4.   Дорожный просвет, не менее                                                        200 мм;
3.5    Пассажировместимость, (водитель и пассажиры)                     1+5 человек;
3.6    Грузоподъемность платформы, не менее                                    1500 кг;
3.7   Предельно-допустимый уровень звукового давления в кабине водителя – не более 80 дБ.

4. Комплект поставки
4.1 Машину укомплектовать баллонным ключом, домкратом, огнетушителем ёмкостью не менее 10 л, противооткатными упорами -2 шт. и запасным колесом на диске, комплектом фильтров для проведения технического обслуживания после обкатки.


5. Техническая документация
5.1 С машиной в адрес покупателя поставляется следующая документация:
-сертификат соответствия машины требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования» или разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
- руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;
- каталог запасных частей машины с указанием производителя и каталожного номера;
- технический паспорт на машину с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
5.2 Техническая документация поставляется на русском языке (возможно на цифровом носителе в формате PDF).

6. Гарантийные обязательства
6.1 Продавец гарантирует безаварийную работу готового изделия (машины) в течении не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	7. Требования, предъявляемые к техническому предложению


7.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
7.2 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию в следующих случаях:
- не соответствует требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все пункты технического задания.
Приложение 3

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ ПОЖАРНОЙ ДЛЯ РУДНИКОВ

3. Назначение и область применения машины
1.1 Назначение и область применения: машина предназначена для тушения пожаров в горизонтальных и наклонных до 15° горных выработках рудников, проветриваемых за счет общешахтной депрессии.

4. Техническая характеристика машины
2.1 Рама: жесткой конструкции состоит из стабильных продольных балок и поперечных траверс с подпружиненной подвеской мостов. Кузов крепится к раме машины. Машина оснащена буксирными скобами в передней и задней части и брызговиками за передними и задними колесами.
2.2 Двигатель: дизельный, охлаждение воздушное или водяное, мощность не более 100 кВт, оснащен блоком контроля двигателя при низком давлении масла или высокой его температуре.
2.3 Система выпуска отработавших газов: двигатель оснащен катализатором, глушителем и штуцерами для взятия проб выхлопных газов, до и после катализатора. В целях исключить попадание выхлопных газов в кабину выхлопная труба должна быть направлена в сторону правого борта машины. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выхлопных газах по объёму не более 0,08%-СО, 0,07%-NO2, дымность не более 40%.
2.4 Система воздухоподачи двигателя: инерционно-масляный воздушный фильтр с циклоном или фильтр с металлическим сменным элементом с возможностью очистки сжатым воздухом.
2.5 Привод движения: гидростатический, на все четыре колеса с функцией вспомогательного тормоза, не позволяющий машине развить скорость при движении по уклону более 15 км/час при отпущенной педали газа, не используя рабочие тормоза.
2.6 Мосты: передний - приводной с рулевым управлением и планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов. Задний мост - приводной неразрезной с планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов.
2.7 Тормозная система: машина оснащена рабочим и стояночными тормозами. Рабочий тормоз – двухконтурная система (по контуру на каждый мост) с гидроаккумуляторами и дисковыми тормозами, вращающимися в герметичной масляной ванне, расположенной в корпусе мостов. Стояночный нормально замкнутый встроенный в мост (с пружинным включением и гидравлическим отключением).
2.8 Шины: 4 одинарные пневматические шины, несущая способность по расчету.
2.9 Рулевое управление передней оси с гидравлической поддержкой, с рулевым колесом, с возможностью управления при неработающем двигателе.
2.10 Электрооборудование: напряжение бортовой сети 24 В, выключатель массы в кабине. Светодиодные фары   спереди и сзади, светодиодные многофункциональные фонари, проблесковый маячок красного цвета. Предусмотреть влагозащищенное исполнение электрических цепей. Влагозащита должна обеспечить возможность мойки машины водой аппаратами высокого давления. Предусмотреть влагозащитный разъем для отсоединения жгута кабелей между кабиной водителя и пассажирским салоном.
2.11 Кабина водителя: кабина для водителя в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS.  Внутри кабины расположены сидения для водителя и пассажира без спинок, для возможности нахождения в изолирующем респираторе. Приспособление и место для крепления самоспасателя водителя. Кабина состоит из двух частей, соединенных болтовыми соединениями с целью обеспечения возможности спуска ее в шахту в шахтной клети.
2.12 Щиток приборов: приборная панель оборудована следующими приборами: Аналоговые индикаторы – спидометр, счетчик машиночасов, индикатор уровня топлива, индикатор температуры масла. Манометры давления – контура давления питающего гидростатического привода, системы тормозов для 1 и 2 контуров. Контрольные лампы: - выключателя массы, генератора, аварийного давления в тормозной системе, аварийной температуры двигателя, загрязнения воздушного фильтра, открытия дверей кабины, включения дальнего света, включения ближнего света, включения стояночного тормоза, лампа диагностики, включение аварийной сигнализации. Включатели/выключатели – аварийной световой сигнализации, дальний свет/ближний свет/стояночный свет, стояночного тормоза, зажигания/запуска двигателя, проблескового маячка, включения насоса.
2.13 Кассета с оборудованием для тушения пожара оборудованная осветительными приборами.
2.13.1 Пассажирский салон: с защитной крышей в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS, оборудованный одной мягкой скамейкой для 4-х человек, расположенной поперек по ходу движения, поручнями под крышей салона, кнопкой подачи звукового сигнала водителю. Салон имеет два проёма со стёклами, со стороны кабины водителя, обеспечивающие обзор при движении задним ходом. Проходы в кабину с левой и правой стороны оборудованы дверками или страховочными цепочками.
2.13.2 Емкости для воды: из нержавеющей стали или стеклопластика с люком, с заливной горловиной и трубопроводом для подачи и слива воды, указателем уровня воды, объем бака не менее 2000л.
2.13.3 Центробежный водяной насос: укомплектован напорным патрубком, оснащенным  соединительной головкой ГМ-70 и головкой заглушкой ГЗ-70, всасывающим патрубком, оснащенным соединительной головкой ГМ-80 и головкой заглушкой ГЗВ-80. Производительность насоса -600-1000 л/мин, напор -0.7-1.0 МПа, высота всасывания -5м. Привод насоса гидравлический от дизельного двигателя, производительность зависит от числа оборотов двигателя. Включение, выключение и установка соответствующей производительности осуществляется с кабины и с места подключения напорных рукавов.
2.13.4 Рукава: рукав напорный, всасывающий  80мм., длина 4м., оснащен соединительными головками ГРВ-80, количество -2ш; рукав напорный  51мм. длина 20м., на 1,6МПа, оснащен соединительными головками ГР-50, количество -5шт.; рукав напорный  66мм. длина 20м., на 1,6МПа, оснащен соединительными головками ГР-65, количество -5шт.
2.13.5 Дополнительные принадлежности:

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во.
шт.

	1. 
	Ствол ручной РСК-50 (перекрывной)
	1

	2. 
	Ствол ручной РС-50
	1

	3. 
	Ствол ручной РС-70
	1

	4. 
	Переходник ГП 50х70
	2

	5. 
	Зажим для ремонта напорных рукавов ЗПР-80
	2

	6. 
	Разветвление 3-х ходовое РТ-70
	1

	7. 
	Сетка всасывающая СВ-80
	1

	8. 
	Ключ для соединения пожарных рукавов К-80
	2

	9. 
	Огнетушитель порошковый массой 10 кг.
	10

	10. 
	Ширма для оборки заколов: 
	

	
	- длиной 4м.
	1

	
	- длиной 3м.
	1

	11. 
	Багор
	1

	12. 
	Топор
	2



2.14. Система пожаротушения машины: автономная система пожаротушения моторного отсека, включение с места водителя.
2.15 Машина должна иметь места размещения 2-х противооткатных упоров, ручного огнетушителя. Оборудование безопасности: автоматический акустический сигнал при движении задним ходом.
[bookmark: _Hlk195171988]2.16 Машина, в случае невозможности разборки на узлы пригодные для спуска в шахту в клети, должна быть подготовлена для спуска в шахту под клетью, иметь для этого устройства и места для строповки (внутренние габариты шахтной клети: высота – 1,8 м, длина – 4 м, ширина – 1,4 м).
2.17 Конструкция машины должна соответствовать «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей», в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.12.2023 года №67.

3. Параметры машины

3.1.   Длина не более                                                                              5900 мм;
3.2.   Ширина не более                                                                          2020 мм;
3.3.   Высота не более                                                                            2190 мм;
3.4.   Скорость не более                                                                         30 км/час;
3.5.   Дорожный просвет, не менее                                                        300 мм; 
3.6.   Предельно-допустимый уровень звукового давления в кабине водителя – не более 80 дБ.
4. Комплект поставки
4.1 Машину укомплектовать баллонным ключом, домкратом, огнетушителем ёмкостью не менее 10 л, противооткатными упорами -2 шт. и запасным колесом на диске, комплектом расходных и быстроизнашивающихся деталей на период гарантийных обязательств.

5. Техническая документация
5.1 С машиной в адрес покупателя поставляется следующая документация:
- сертификат соответствия машины требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования» или разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
- руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;
- каталог запасных частей машины с указанием производителя и каталожного номера;
- технический паспорт на машину с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
5.2 Техническая документация поставляется на русском языке (возможно на цифровом носителе в формате PDF).

6. Гарантийные обязательства
6.1 Продавец гарантирует безаварийную работу готового изделия (машины) в течении не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	7. Требования, предъявляемые к техническому предложению


7.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
7.2 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию в следующих случаях:
- не соответствует требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все пункты технического задания.
















Приложение 4

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РУДНИКОВ

1. Назначение и область применения машины
1.1 Назначение и область применения: машина предназначена для доставки специально подготовленного персонала и необходимого оборудования на место происшествия или внезапного заболевания работающих, оказания медицинской помощи и транспортировки больных или пострадавших к стволу в горизонтальных и наклонных до 15° горных выработках рудников, проветриваемых за счет общешахтной депрессии.

2. Техническая характеристика машины
2.1 Рама: Рама жесткой конструкции состоит из стабильных продольных балок и поперечных траверс с подпружиненной подвеской мостов. Кузов крепится к раме машины. Машина оснащена буксирными скобами в передней и задней части и брызговиками за передними и задними колесами.
2.2 Двигатель: дизельный, охлаждение воздушное или водяное, мощность не более 100 кВт, оснащен блоком контроля двигателя при низком давлении масла или высокой его температуре.
2.3 Система выпуска отработавших газов: двигатель оснащен катализатором, глушителем и штуцерами для взятия проб выхлопных газов, до и после катализатора. В целях исключить попадание выхлопных газов в кабину выхлопная труба должна быть направлена в сторону правого борта машины. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выхлопных газах по объёму не более 0,08%-СО, 0,07%-NO2, дымность не более 40%.
2.4 Система воздухоподачи двигателя: инерционно-масляный воздушный фильтр с циклоном или фильтр с металлическим сменным элементом с возможностью очистки сжатым воздухом.
2.5 Привод движения: гидростатический привод на все четыре колеса с функцией вспомогательного тормоза, не позволяющий машине развить скорость при движении по уклону более 15 км/час при отпущенной педали газа, не используя рабочие тормоза.
2.6 Мосты: передний - приводной с рулевым управлением и планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов.  Задний мост - приводной неразрезной с планетарным редуктором. Подпружиненная зависимая подвеска, состоящая из двух винтовых пружин и двух амортизаторов.  
2.7 Тормозная система: машина оснащена рабочим и стояночными тормозами.  Рабочий тормоз – двухконтурная система (по контуру на каждый мост) с гидроаккумуляторами и дисковыми тормозами, вращающимися в герметичной масляной ванне, расположенной в корпусе мостов.  Стояночный тормоз нормально замкнутый встроенный в мост (с пружинным включением и гидравлическим отключением).
2.8 Шины: 4 одинарные пневматические шины, несущая способность по расчету.
2.9 Рулевое управление передней оси с гидравлической поддержкой, с рулевым колесом, с возможностью управления при неработающем двигателе.
2.10 Электрооборудование: напряжение бортовой сети 24 В, выключатель массы в кабине. Светодиодные фары   спереди и сзади, светодиодные многофункциональные фонари. Предусмотреть влагозащищенное исполнение электрических цепей. Влагозащита должна обеспечить возможность мойки машины водой аппаратами высокого давления. Предусмотреть влагозащитный разъем для отсоединения жгута кабелей между кабиной водителя и пассажирским салоном.
2.11 Кабина водителя: кабина для водителя в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS.  Внутри кабины расположены сидения для водителя и пассажира. Приспособление для крепления самоспасателя водителя. Кабина состоит из двух частей, соединенных болтовыми соединениями с целью обеспечения возможности спуска ее в шахту в шахтной клети.
2.12 Щиток приборов: приборная панель оборудована следующими приборами: Аналоговые индикаторы – спидометр, счетчик машиночасов, индикатор уровня топлива, индикатор температуры масла. Манометры давления – контура давления питающего гидростатического привода, системы тормозов для 1 и 2 контуров. Контрольные лампы: - выключателя массы, генератора, аварийного давления в тормозной системе, аварийной температуры двигателя, загрязнения воздушного фильтра, открытия дверей кабины, включения дальнего света, включения ближнего света, включения стояночного тормоза, лампа диагностики, включение аварийной сигнализации.
Включатели/выключатели – аварийной световой сигнализации, блокировки дифференциала, дальний свет/ближний свет/стояночный свет, стояночного тормоза, зажигания/запуска двигателя.
2.13 Пассажирский салон: конструкция в соответствии с нормами безопасности ROPS/FOPS, с защитной крышей, мягкой скамейкой на 4 места со спинкой, расположенной перпендикулярно к направлению движения, расстояние от скамейки до крыши салона должно быть не менее 1000 мм, оборудован двумя носилочными местами на направляющих с амортизаторами и аппарелью для погрузки носилок, поручнями под крышей салона, проход в салон с левой стороны оборудован дверью, правая сторона закрыта, салон должен быть оборудован проемом в задней части кузова с двухстворчатой дверью, салон имеет два проёма со стёклами сзади, обеспечивающие обзор водителю при движении задним ходом, фонари, размещённые на задней стенке кабины, крепятся ближе к её центру для предотвращения их повреждения при возможном соприкосновении с элементами горной выработки, при движении машины задним ходом, салон съёмный, делящийся на две части, с помощью болтовых соединений, для обеспечения спуска в  шахтной клети.
2.14 Система пожаротушения: автономная система пожаротушения моторного отсека, включение с места водителя.
2.15 Шток рулевого цилиндра: оснащён защитным пыльником.
2.16 Оборудование безопасности: система предотвращения столкновений (состоящая из монитора в кабине водителя и видеокамеры заднего вида), автоматический   акустический сигнал при движении задним ходом.
2.17 Машина должна иметь места размещения 2-х противооткатных упоров, ручного огнетушителя.
2.18 Машина, в случае невозможности разборки на узлы пригодные для спуска в шахту в клети, должна быть подготовлена для спуска в шахту под клетью, иметь для этого устройства и места для строповки (внутренние габариты шахтной клети: высота – 1,8 м, длина – 4 м, ширина – 1,4 м). 
2.19 Конструкция машины должна соответствовать «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей», в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.12.2023 года №67.

3. Параметры машины
3.1.   Длина, не более                                                                              5 900 мм;
3.2.   Ширина, не более                                                                          2 200 мм;
3.3.   Высота, не более                                                                            2 200 мм;
3.4.   Дорожный просвет, не менее                                                        200 мм;
3.5.   Предельно-допустимый уровень звукового давления в кабине водителя – не более 80 дБ.

4. Комплект поставки
4.1 Машину укомплектовать баллонным ключом, домкратом, огнетушителем ёмкостью не менее 10 л, противооткатными упорами -2 шт. и запасным колесом на диске, комплектом расходных и быстроизнашивающихся деталей на период гарантийных обязательств.
5. Техническая документация
5.1 С машиной в адрес покупателя поставляется следующая документация:
-сертификат соответствия машины требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования» или разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
- руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;
- каталог запасных частей машины с указанием производителя и каталожного номера;
- технический паспорт на машину с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
5.2 Техническая документация поставляется на русском языке (возможно на цифровом носителе в формате PDF).

6. Гарантийные обязательства
6.1 Продавец гарантирует безаварийную работу готового изделия (машины) в течении не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	7. Требования, предъявляемые к техническому предложению


7.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
7.2 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию в следующих случаях:
- не соответствует требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все пункты технического задания.
                                                                                                                 Приложение 5


ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА РУДНИКОВ

1. Назначение и область применения машины
1.1 Назначение и область применения: машина предназначена для перевозки оперативного персонала в горизонтальных и наклонных до 15° горных выработках рудников, проветриваемых за счет общешахтной депрессии.

2. Техническая характеристика машины
2.1 Количество посадочных мест, не считая водителя: не менее 3, не более 8.
2.2 Масса перевозимого груза: не менее 100 кг.
2.3 Двигатель: дизельный, мощность не более 80 кВт.
2.4 Система выпуска отработавших газов: двигатель оснащен нейтрализатором, штуцерами для взятия проб выхлопных газов до и после нейтрализатора. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выхлопных газах по объёму не более 0,08%-СО, 0,07%-NO2, дымность не более 40%.
2.5 Система очистки воздуха: инерционно-масляный воздушный фильтр с циклоном или сухой воздушный фильтр с возможностью очистки сжатым воздухом.
2.6 Привод движения: на все четыре колеса, с функцией вспомогательного тормоза, не позволяющий машине развить скорость при движении по уклону более 15 км/час при отпущенной педали газа, не используя рабочие тормоза.
2.7 Мост передний: приводной управляемый, подвеска независимая с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
2.8 Тормозная система: двухконтурная тормозная система, оснащена рабочим и стояночными тормозами.
2.9 Рулевое управление: передней оси с рулевым колесом и усилителем руля, с возможностью управления при неработающем двигателе.
2.10 Шины: пневматические, камерные, несущая способность по расчету.
2.11 Щиток приборов: оборудован приборами- спидометр, индикатор уровня топлива, индикатор температуры охлаждающей жидкости, контрольными лампами- выключателя массы, генератора, аварийного уровня гидравлической жидкости в тормозной системе, аварийной температуры двигателя, включения дальнего света, включения ближнего света, указателя поворотов, включения стояночного тормоза, включение аварийной сигнализации, выключателями– аварийной световой сигнализации, дальнего/ближнего света, внутреннего освещения кабины, зажигания/запуска двигателя.
2.12 Машина должна иметь места размещения 2-х противооткатных упоров, ручного огнетушителя ёмкостью не менее 10 литров.
2.13 Кузов: с защитной крышей, четырьмя дверями, закрывающиеся на замок, оснащенными стеклами, проход в салон с обеих сторон, сидение водителя регулируется вперёд/назад, два зеркала заднего вида снаружи кузова, крыша кузова съёмная, с целью обеспечения возможности спуска её в шахту в шахтной клети.
2.14 Система пожаротушения: автономная система пожаротушения моторного отсека, включение с места водителя.
2.15 Машина, в случае невозможности разборки на узлы пригодные для спуска в шахту в клети, должна быть подготовлена для спуска в шахту под клетью, иметь для этого устройства и места для строповки (внутренние габариты шахтной клети: высота – 1,8 м, длина – 4 м, ширина – 1,4 м).
[bookmark: _Hlk203395952]2.16 Конструкция машины должна соответствовать «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей», в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.12.2023 года №67.

3. Параметры машины
3.1.   Длина, не более                                                                              4200 мм;
3.2.   Ширина, не более                                                                           2050 мм;
3.3.   Высота, не более                                                                            2200 мм;
3.4.   Дорожный просвет, не менее                                                        200 мм;
3.5.   Предельно-допустимый уровень звукового давления в кабине водителя – не более 80 дБ.
4. Комплект поставки
Машину укомплектовать баллонным ключом, домкратом, огнетушителем ёмкостью не менее 10 л, противооткатными упорами -2 шт. и запасным колесом на диске, комплектом расходных и быстроизнашивающихся деталей на период гарантийных обязательств. 

5. Техническая документация
5.1 С машиной в адрес покупателя поставляется следующая документация:
-сертификат соответствия машины требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования» или разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
- руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;
- каталог запасных частей машины с указанием производителя и каталожного номера;
- технический паспорт на машину с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
5.2 Техническая документация поставляется на русском языке (возможно на цифровом носителе в формате PDF).

6. Гарантийные обязательства
Продавец гарантирует безаварийную работу готового изделия (машины) в течении не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	7. Требования, предъявляемые к техническому предложению


7.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
7.2 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию в следующих случаях:
- не соответствует требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все пункты технического задания.





